| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号  规格 | 单位 | 数量 | 制造商名称 | 单价最高限价（含税） | 技术参数 | 功率（KW） | 备注 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR15-3 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 18514.67 | Q=15m³/h，H=35m | 3 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR15-5 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 26712 | Q=16m³/h，H=52m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR10-16 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 27982.67 | Q=10m³/h，H=121m | 5.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR10-14 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 27631.67 | Q=8m³/h，H=116m | 5.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR5-18 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 19265.33 | Q=7m³/h，H=82m | 3 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR15-5 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 23184 | Q=16m³/h，H=51m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR5-26 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 21813.33 | Q=7m³/h，H=122m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR64-2-1 A-F-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 34488 | Q=56m³/h，H=40m | 11 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR15-5 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 29472.67 | Q=20m³/h，H=50m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR15-4 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 21282 | Q=20m³/h，H=37m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 19400.33 | Q=8m³/h，H=97m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 19678.33 | Q=10m³/h，H=95m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR20-4 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 22607.67 | Q=24m³/h、H=36m | 5.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR10-18 A-FJ-A-E-HQQE 3x400/690 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 31535 | Q=11m³/h、H=130m | 7.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 13230.33 | Q=3m³/h、H=81m | 1.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR3-23 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 14811 | Q=3m³/h、H=115m | 2.2 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 10740.33 | Q=3m³/h、H=56m | 1.1 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR32-2 A-F-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 22591.67 | Q=25m³/h、H=32m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR95-3-2 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 64720 | Q=100m³/h、H=50m | 18.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR10-14 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 27631.67 | Q=11m³/h、H=100m | 5.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR5-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 10343.33 | Q=4m³/h、H=35m | 1.1 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR1-8 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 9108.67 | Q=2m³/h、H=32m | 0.55 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR1-15 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 10224.33 | Q=2m³/h、H=59m | 0.75 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR1-10 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 9207.67 | Q=2m³/h、H=40m | 0.55 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR3-7 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 8665 | Q=3m³/h、H=32m | 0.55 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR1-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 8726.67 | Q=1.4 m³/h H=28m | 0.37 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 补水泵 | 格兰富 | CR5-9 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 13797 | Q=5.9m³/h H=43m | 1.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 低区补水泵 | 格兰富 | CR1S-6 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 8726.67 | Q=0.3m³/h H=29.3m | 0.37 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 低区补水泵 | 格兰富 | CR3-11 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 10636.33 | Q=3.3 m³/h H=46m | 1.1 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 低区循环水泵 | 格兰富 | TP 50-190/2 A-F-A-BAQE-HW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 16604.67 | Q=15.1m³/h H=16.4m | 1.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 低区循环水泵 | 格兰富 | TP 80-240/2 A-F-A-BAQE-LW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 27464 | Q=60.2 m³/h H=20m | 5.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 低区循环水泵 | 格兰富 | TP 125-230/4 A-F-A-BAQE-OW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 51826.33 | Q=171 m³/h H=20m | 15 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 分布变频泵 | 格兰富 | CR10-12 A-FJ-A-E-HQQE 3x400D 50 HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 22913 | Q=12m³/h H=74m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 高区补水泵 | 格兰富 | CR1S-11 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 9467.33 | Q=0.3m³/h H=61.1m | 0.37 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 高区补水泵 | 格兰富 | CR3-17 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 13130.67 | Q=2.9 m³/h H=76m | 1.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 高区循环水泵 | 格兰富 | TP 50-190/2 A-F-A-BAQE-HW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 16604.67 | Q=14.8m³/h H=16.6m | 1.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 高区循环水泵 | 格兰富 | TP 125-230/4 A-F-A-BAQE-OW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 51826.33 | Q=158 m³/h H=20m | 15 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-270/4 A-F-A-BAQE-TW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 129707.33 | Q=520m³/h，H=23m | 45 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-400/4 A-F-A-BAQE-UW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 152982.33 | Q=495m³/h，H=30m | 55 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-320/4 A-F-A-BAQE-UW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 129707.33 | Q=463m³/h、H=28m | 55 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 32-320/2 A-F-A-BAQE-IW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 16604.67 | Q=15m³/h、H=20m | 2.2 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 80-250/2 A-F-A-BAQE-MW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 31693 | Q=90m³/h、H=20m | 7.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 100-310/2 A-F-A-BAQE-OW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 52676.33 | Q=180m³/h、H=20m | 15 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 80-240/2 A-F-A-BAQE-LW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 26582.67 | Q=72m³/h、H=18m | 5.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 80-240/2 A-F-A-BAQE-LW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 26582.67 | Q=77m³/h、H=18m | 5.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 100-200/4 A-F-A-BAQE-MW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 33451.33 | Q=86m³/h、H=17m | 7.5 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 150-280/4 A-F-A-BAQE-QW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 88274.33 | Q=276m³/h、H=22m | 22 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-240/4 A-F-A-BAQE-RW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 91317.67 | Q=365m³/h、H=21m | 30 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | LSV 300-250-381B/ 110kW 1450rpm 16bar | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 236688 | Q=1033m³/h、H=30m | 110 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | LSV 300-250-381B/ 110kW 1450rpm 16bar | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 236688 | Q=1030m³/h、H=27m | 110 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-410/4 A-F-A-BAQE-VW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 156826.33 | Q=585m³/h、H=27m | 75 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 100-330/4 A-F-A-BAQE-OW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 54666.33 | Q=164m³/h、H=24m | 15 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 50-230/4 A-F-A-BAQE-JW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 21084.67 | Q=32m³/h、H=18m | 3 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 65-250/2 A-F-A-BAQE-KW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 26962 | Q=50m³/h、H=18m | 4 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-660/4 A-F-A-BAQE-2W3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 264575.67 | Q=534m³/h、H=61m | 132 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-530/4 A-F-A-BAQE-WW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 238574.67 | Q=600m³/h、H=42m | 90 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环泵 | 格兰富 | TP 200-660/4 A-F-A-BAQE-2W3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 264575.67 | Q=720m³/h、H=50m | 132 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 循环水泵 | 格兰富 | TP 125-190/4 A-F-A-BAQE-NW3 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 40247.67 | Q=140m³/h H=18m | 11 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 一级网加压泵 | 格兰富 | TP 65-460/2 A-F-A-BAQE-NW1 | 台 | 1 | 格兰富水泵（苏州）有限公司/格兰富水泵（常熟）有限公司 | 34046 | Q=62 m³/h H=35m | 11 | 下浮率：5.01 % | |
|  | 合计 |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  | |
| 此项目下浮费率： | | 此表内每种型号的水泵投标单价：下浮率： 5.01 % | | | | | | | | |